SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTRUMENTÓW

**Kontrabas 1/2**

**Parametry ogólne**

- rozmiar 1/2

- płyta przednia lity świerk

- płyta tylna lity klon

- szyjka i boki - klon

- podstrunnica i kołki- heban

- dobrej jakości struny np. Thomastik spirocore lu równoważne

Dodatkowe akcesoria:

- Smyczek ABG - 1/2 niemiecki

- ocieplany pokrowiec

Np. kontrabas Hora 1/2 B 100 lub równoważny.